**Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu zakázky „Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)“**

**ŠKOLNÍ LAVICE**

Školní lavice s „T“ nohou dvoumístná

rozměr desky stolu: 1300x550x25 mm (šířka, hloubka, tloušťka)

provedení: LDT desky, ABS hrana 3 mm, , povrch tvrzený melaminovou pryskyřicí oboustranně

kovová konstrukce: plochooválný profil 38x20 mm, povrchová úprava komaxitem dle vzorníku RAL (zadavatel barvu nespecifikuje, avšak se musí jednat o stejnou barvu všech školních lavic)

háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečný háček pro zavěšení aktovek

plastový návlek lavice s nivelační nožkou

hmotnost: do 20 kg

velikost 6

**Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Účastník je povinen certifikát na vyžádání předložit.**

**ŠKOLNÍ ŽIDLE**

Pevná žákovská židle stavitelná tvar nohy „L“

provedení: tvrzená překližka, povrch nepoškrabatelný opatřený protiskluzovou strukturou, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák

plastový návlek na nohách židle

kovová konstrukce: plochooválný profil 38x20 mm, povrchová úprava komaxitem dle vzorníku RAL (barevnost nespecifikujeme)

hmotnost: do 6 kg

velikost 6

Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Účastník je povinen certifikát na vyžádání předložit.