**Technická specifikace – Projektory s držáky na tabule**

É VLASTNOSTI

Počet projektorů a jejich umístění:

1 ks v učebně C006

1 ks v učebně C111

1 ks v učebně C206

Specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry** | **Minimální požadované parametry projektorů a držáků** |
| **Parametry projektorů** | * Ultrakrátká projekční vzdálenost * Orientace na šířku * Formát 4:3 * Svítivost minimálně 3000 ANSI * Rozlišení min. 1024x768 * Kontrast min. 9000:1 * Konektory: HDMI, VGA * Dálkové ovládání k projektoru * Životnost lampy v normálním režimu: minimálně 3000 hodin |
| **Parametry reproduktorů** | * Typ reproduktorů: 2.0 (pravý a levý reproduktor). * Min. 2x 10 W (aktivní) * Konektory: 3,5mm jack pro připojení k PC * Instalace reproduktorů na tabuli. * Propojení s počítačem, který je umístěn vedle tabule. |
| **Instalace projektorů** | * Instalace držáku, projektoru a kabelů. * Držák projektoru na konstrukci tabule, aby se projektor pohyboval spolu s tabulí (mimo učebnu C206, kde bude držák namontován na zeď). * Nastavení projektoru (obrazu) na tabuli. * Natažení kabelů (obraz a zvuk) od počítače, který je umístěn vedle tabule. * Natažení přívodu elektrického proudu k projektoru. * Uložení kabelů do lišt. * Všechny kabely jsou součástí dodávky. |
| **Parametry stávajících tabulí v učebnách C006 a C111** | * Bílá tabule * Úhlopříčka tabule: 218 cm * Formát tabule: 4:3 |
| **Parametry stávající tabule v C206** | * Bílá tabule * Velikost: 202 x 122 cm * Úhlopříčka tabule: 236 cm * Formát tabule: 16:9 |
| **Ostatní** | * Záruka na projektor min. 2 roky * Záruka na lampu min. 1 rok |