**Technická specifikace – Projektory s držáky na tabule**

É VLASTNOSTI

Počet projektorů a jejich umístění:

1 ks v učebně C006

1 ks v učebně C111

1 ks v učebně C206

Specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry** | **Minimální požadované parametry projektorů a držáků**  |
| **Parametry projektorů** | * Ultrakrátká projekční vzdálenost
* Orientace na šířku
* Formát 4:3
* Svítivost minimálně 3000 ANSI
* Rozlišení min. 1024x768
* Kontrast min. 9000:1
* Konektory: HDMI, VGA
* Dálkové ovládání k projektoru
* Životnost lampy v normálním režimu: minimálně 3000 hodin
 |
| **Parametry reproduktorů** | * Typ reproduktorů: 2.0 (pravý a levý reproduktor).
* Min. 2x 10 W (aktivní)
* Konektory: 3,5mm jack pro připojení k PC
* Instalace reproduktorů na tabuli.
* Propojení s počítačem, který je umístěn vedle tabule.
 |
| **Instalace projektorů** | * Instalace držáku, projektoru a kabelů.
* Držák projektoru na konstrukci tabule, aby se projektor pohyboval spolu s tabulí (mimo učebnu C206, kde bude držák namontován na zeď).
* Nastavení projektoru (obrazu) na tabuli.
* Natažení kabelů (obraz a zvuk) od počítače, který je umístěn vedle tabule.
* Natažení přívodu elektrického proudu k projektoru.
* Uložení kabelů do lišt.
* Všechny kabely jsou součástí dodávky.
 |
| **Parametry stávajících tabulí v učebnách C006 a C111** | * Bílá tabule
* Úhlopříčka tabule: 218 cm
* Formát tabule: 4:3
 |
| **Parametry stávající tabule v C206** | * Bílá tabule
* Velikost: 202 x 122 cm
* Úhlopříčka tabule: 236 cm
* Formát tabule: 16:9
 |
| **Ostatní** | * Záruka na projektor min. 2 roky
* Záruka na lampu min. 1 rok
 |